IBM

**ASSIGNMENT 1**

**BATCH : B82A4E**

**TEAM MEMBER : R Kabilan(821119106016)**

**Source code:**

int t=2;

int e=3;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(t,OUTPUT);

pinMode(e,INPUT);

pinMode(12,OUTPUT);

} void loop() {

digitalWrite(t,LOW);

digitalWrite(t,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(t,LOW);

float dur=pulseIn(e,HIGH);

float dis=(dur\*0.0343)/2;

Serial.print("Distance is: ");

Serial.println(dis);

if(dis>=100) {

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(7,HIGH);

}

if(dis>=100)

{

for(int i=0; i<=30000; i=i+10)

{

tone(12,i);

delay(1000);

noTone(12);

delay(1000);

}

}

double a= analogRead(A0);

double t=(((a/1024)\*5)-0.5)\*100;

Serial.print("Temp Value: "); S

Serial.println(t);

delay(1000);

if(t>=100) {

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(7,HIGH);

}

if(t>=100)

{

for(int i=0; i<=30000; i=i+10)

{

tone(12,i);

delay(1000);

noTone(12);

delay(1000);

}

}

if(t<100)

{

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(7,LOW);

}

}

**CIRCUIT DIAGRAM**:

